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Formularz potwierdzający szczegółowe parametry oferowanego sprzętu

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu pn.: „Zakup masztu oświetleniowego z silnikiem”, znak postepowania ZP.271.2.27.2026, oferuję:

Marka/model/typ/wersja: ……………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO
	PARAMETRY OFEROWANEGO
SPRZĘTU *

	Przyczepa – podwozie mobilnego masztu oświetleniowego:

	1
	Maszt oświetleniowy zabudowany na jednoosiowej przyczepie
	

	2
	Wyposażenie przyczepy: zaczep kulowy, hamulec najazdowy, hamulec postojowy, regulowane koło podporowe, oświetlenie drogowe LED zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Drogowego, min. 4 podpory stabilizujące boczne, zapewniające stabilność konstrukcji podczas pracy (wysunięty maszt), poziomice pokładowe do wskazówek podczas stabilizacji.
	

	Zasilanie mobilnego masztu oświetleniowego:

	1
	Mobilny maszt oświetleniowy wyposażony w wysokoprężny silnik napędowy (diesel), chłodzony cieczą przystosowany do pracy ciągłej.
	

	2
	Spalanie: min 145 godzin pracy na jednym zbiorniku.
	

	3
	Silnik musi spełniać normy emisji spalin Stage V.
	

	4
	Silnik wyposażony w elektryczny układ rozruchowy (12V).
	

	5
	Złącze zasilania oświetlenia z sieci energetycznej lub generatora.
	

	Układ oświetleniowy i sterowanie mobilnego masztu oświetleniowego:

	1
	Maszt oświetleniowy pionowy, wysokość: min. 8 m, oznaczenie CE.
	

	2
	Maszt wyposażony w minimum ręczny system podnoszenia masztu.
	

	3
	Maszt oświetleniowy wyposażony w reflektory wykonane w technologii LED, min. 4x250W
	

	4
	Łączny strumień świetlny generowany przez wszystkie reflektory min. 180.000 [lm]. 
	

	5
	Obrót masztu: w zakresie min. 340 stopni.
	

	6
	Konstrukcja masztu z pełnym obciążeniem 
(z reflektorami) powinna zapewnić stabilność pracy przy wiejącym wietrze o prędkości do 80 km/h.
	

	7
	Wodoodporność: IP66/IP67
	

	8
	Panel sterowania z automatycznym czujnikiem zmierzchu – bez kluczykowy
	

	9
	Alarmy panelu sterowania dla ochrony silnika 
i wskaźnik poziomu paliwa
	

	10
	Wyłącznik automatyczny do ochrony elektrycznej przed przeciążeniem
	

	Wymagania dostawy i serwisowe:

	1
	dokumentacja techniczno-ruchowa DTR, instrukcje obsługi, Certyfikat zgodności CE, Certyfikat emisji spalin silnika, świadectwo zgodności (COC) lub wyciąg ze świadectwa homologacji, oświadczenia o danych i informacjach niezbędnych do rejestracji, lista części zamiennych – wszystko w języku polskim.
	

	2
	Gwarancja i rękojmia na dostarczony mobilny maszt oświetleniowy: nie mniejsza niż 24 miesiące liczone od daty przekazania mobilnego masztu oświetleniowego
	

	3
	Wykonawca zapewni dostawę oraz przeszkolenie użytkowników z obsługi urządzenia. Wymagane jest przeprowadzenie prób funkcjonalnych (pierwsze uruchomienie) i odbioru technicznego potwierdzonego protokołem
	

	4
	Dostawca zapewni części zamienne oraz autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	



* Uwaga: W pustych miejscach w tabeli należy wpisać „TAK/NIE” lub dokładne parametry techniczne.
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