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Formularz potwierdzający szczegółowe parametry oferowanego
 Quada z przyczepką

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu pn.: „Quad 4x4 z przyczepką i osprzętem”, znak postepowania ZP.271.2.28.2026, oferuję:


	Lp.
	Minimalne wymagania techniczne Zamawiającego
	Parametry oferowanego
pojazdu *

	Quad:

Marka/model/typ/wersja: ……………………………………………………………………………………………………


	1
	Pojemność silnika min. 900 cm3
	…………………….. cm3

	2
	Moc min. 80 KM
	…………………….. MK

	3
	Napęd 4x4
	

	4
	Zawieszenie: przód wielowahaczowe, tył wielowahaczowe
	

	5
	Koła: przód 27x9-14 DURO Power Grip V2, tył 27x11-R14 DURO Power Grip V2
	

	6
	Felgi aluminiowe
	

	7
	Bagażnik przód ład. min. 80 kg, tył ład. min. 120 kg
	przód ład. …………………….. kg
tył ład. …………………….. kg

	8
	Zbiornik paliwa min. 18 1
	…………………….. l

	9
	Ładowność (z masą pasażera) min. 300 kg
	…………………….. kg

	10
	Rozstaw osi maks. 150 cm
	…………………….. cm

	11
	Masa własna 400-500 kg
	…………………….. kg

	12
	 Szerokość pojazdu min. 140 cm
	…………………….. cm

	13
	Prześwit min. 35 cm
	…………………….. cm

	14
	Aktywne hamowanie silnikiem
	

	15
	Aktywna kontrola zjazdu 
	

	16
	Elektroniczne wspieranie kierownicy
	

	17
	Elektroniczne cięgno gazu
	

	18
	Blokada kodem PIN
	

	19
	Homologacja ciągnik rolniczy 2-osobowa
	

	20
	Tylny mechanizm różnicowy
	

	21
	Wyciągarka min. 1500 kg z liną syntetyczną
	

	22
	Zderzaki przód i tył
	

	23
	Przednie centralne światło LED
	

	24
	Reflektory LED z wbudowanymi kierunkowskazami
	

	25
	Fabrycznie zamontowane oświetlenie na kierownicy (zespolone z czaszą na kierownicy)
	

	26
	Przednia osłona
	

	27
	Grzane manetki
	

	28
	Osłony dłoni z mocowaniami
	

	29
	Kufer (Cargo Box min. 70 1)
	…………………….. l

	30
	Pług odśnieżny stalowy o szer. min. 150 wraz z ramą i mocowaniem, dedykowany do pojazdu
	

	31
	Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji.
	

	32
	Quad fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2026
	

	33
	Gwarancja 24 miesięcy.
	…………………….. miesięcy

	Przyczepka do transportu Quada:

	1
	Dopuszczalna masa całkowita DMC 750 kg
	

	2
	Rozmiar dostosowany do przewozu quada
	

	3
	Wysokość burt minimum 140 mm
	…………………….. mm

	4
	Konstrukcja stalowa ocynkowana
	

	5
	Powierzchnia ładunkowa antypoślizgowa
	

	6
	Zaczep kulowy z zabezpieczeniem
	

	7
	Kliny najazdowe czarne 2 szt.
	

	8
	Przyczepka jednoosiowa
	

	9
	Koła o rozmiarze minimum 155/70 R 13
	

	10
	Możliwość zabezpieczenia ładunku pasami
	

	11
	Trap najazdowy uchylny
	

	12
	Przyczepa uchylna
	

	13
	Nadkola
	

	14
	Koło zapasowe
	

	15
	Koło podporowe
	

	16
	Lampy LED
	

	17
	Oświetlenie i instalacja elektryczna 12V zgodna z przepisami o ruchu drogowym, wtyczka 13/7 PIN
	

	18
	Przyczepa musi posiadać homologację umożliwiającą rejestrację.
	

	19
	Przyczepka fabrycznie nowa, rok produkcji 2026r.
	

	20
	Gwarancja minimum 12 miesięcy.
	…………………….. miesięcy



* Uwaga: W pustych miejscach w tabeli należy wpisać „TAK/NIE” lub dokładne parametry techniczne.
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