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WYKONAWCA:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………..…..…………
…………………………………………………..…..…………
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz potwierdzający szczegółowe parametry oferowanego sprzętu

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu pn.: „Namiot pneumatyczny 10-osobowy z wyposażeniem”, znak postepowania ZP.271.2.26.2026, oferuję:

Marka/model/typ/wersja: ……………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Minimalne wymagania techniczne Zamawiającego
	Parametry oferowanego
sprzętu *

	1
	Namiot ze stelażem pneumatycznym przeznaczony do stałego przebywania w nim min. 10 osób jednocześnie
	

	2
	Stelaż pneumatyczny:
· wykonany z tkaniny PVC.
· konstrukcja stelaża musi zabezpieczać przed działaniem czynników atmosferycznych (wiatr, zmiany temperatury, opady) i zapobiegać przed przewróceniem w przypadku spadku ciśnienia roboczego w połączeniu z opadami deszczu lub śniegu. 
· wyposażony w zawory bezpieczeństwa zapobiegające rozerwaniu komory w trakcie pompowania.
· napełnianie stelaża powietrzem za pomocą pompki nożnej, sprężarki elektrycznej lub butli ze sprężonym powietrzem, 
	

	3
	Namiot do całorocznej eksploatacji, przystosowany do użytkowania w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, przy dużej wilgotności powietrza i nasłonecznieniu, odporność:
· temperaturowa: od -20 °C do +50 °C
· na wiatr:  ≥ 20 m/s
· na śnieg:  ≥25 kg/m2 
· na deszcz:  ≥ 350 mm/24h
· na ogień: trudnopalność – klasa B1
	

	4
	Czas rozstawiania ok. 5-10 min
	

	5
	Min. cztery okna trójwarstwowe z moskitiery wszytej na stałe, folii przeźroczystej i zasłonki z tkaniny zasadniczej
	

	6
	Dwa przeciwległe wejścia, drzwi umieszczone na ścianach szczytowych namiotu, zamykane na zamki błyskawiczne z możliwością rolowania i spinania na klamry
	

	7
	Kolorystyka namiotu:
− stelaż pneumatyczny – kolor szary,
− podłoga – kolor szary,
− poszycie namiotu – kolor pomarańczowy
	

	8
	Powierzchnia użytkowa namiotu minimum 32 m2
	

	9
	Wysokość wewnątrz namiotu min. 220 cm przy ścianach
	

	10
	Przy wejściach progi zabezpieczające przed wnikaniem wody
	

	11
	Podłoga wypinana, antypoślizgowa, odporna na ścieranie, odporna na warunki atmosferyczne, wodoodporna
	

	12
	Kołnierze do łączenia namiotów
	

	13
	Rękawy przeznaczone do podłączenia nagrzewnicy, klimatyzatora, umieszczone min. po 1 szt. na każdej ścianie bocznej
	

	14
	Rękawy przeznaczone do podłączenia instalacji elektrycznej, umieszczone po 1 szt. na każdej ścianie szczytowej
	

	15
	Uchwyty do przenoszenia namiotu przyszyte do podłogi po obu stronach namiotu
	

	16
	Wywietrzniki - min. 2
	

	17
	liny, kotwy oraz inne niezbędne elementy do rozstawienia namiotu i przymocowania go do gruntu w komplecie (np. śledzie, szpile, liny naciągowe, młotek, itp.); konstrukcja namiotu musi gwarantować jego stabilne zakotwiczenie do powierzchni gruntu
	

	18
	Zestaw naprawczy, w skład którego powinno wchodzić:
− łatki z tkaniny zasadniczej przeznaczone do poszycia namiotu, podłogę oraz stelaża,
− taśma uszczelniająca,
− klej,
− pędzel,
− płótno ścierne.
	

	19
	Uchwyty do oświetlenia
	

	20
	Oświetlenie do namiotu: 
· lamp min. 6 szt. 40 W, 
· strumień świetlny min. 4400 lm, 
· możliwość szeregowego łączenia lamp, 
· lampa IP66, 
· wtyk min IP44,
· możliwość zamontowania w namiocie za pomocą dedykowanych uchwytów
	

	21
	Min. 2 foliowe kieszenie na dokumenty A4
	

	22
	Opakowanie transportowe, zamykane z uchwytami do przenoszenia, wykonane z tkaniny PVC, zapinane na taśmy z klamrami
	

	23
	Podpinka
	

	24
	Podwieszana siatka
	

	25
	Przegroda poprzeczna
	

	26
	Przegroda wzdłużna
	

	27
	Tunel do rozprowadzania chłodzonego powietrza
	

	28
	Instalacja elektryczna – rozdzielnice, przedłużacze
	

	29
	Agregat prądotwórczy: moc min. 7 kW
	

	30
	Klimatyzator z funkcją grzania:
- Moc 3500 W lub większa
- Regulacja poziomów mocy, 
- Regulacja prędkości nawiewu
- Kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia
	

	31
	Sprężarka elektryczna z funkcją automatycznego podtrzymania ciśnienia
	

	32
	Logotyp „Gmina Annopol” na zewnętrznej stronie namiotu po obu stronach (wzór do uzgodnienia z Zamawiającym)
	

	33
	Gwarancja 24 miesiące
	



* Uwaga: W pustych miejscach w tabeli należy wpisać „TAK/NIE” lub dokładne parametry techniczne.



    ………………….………………………………                                                         ……………………………………………………………………
               (miejscowość i data)                                                                                   (podpis(y) osób uprawnionych 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika
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