Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego

OPIS TECHNICZNY
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Modernizacja pomieszczeń, zakup urządzeń i wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu, do potrzeb osób niepełnosprawnych”

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Annopol 23-235 Annopol ul. Rynek 1 

2. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu 23-235 Annopol ul. Leśna 2

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu wraz z dostawą, montażem, podłączeniem i uruchomieniem wyposażenia oraz urządzeń przewidzianych w dokumentach zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty związane z sufitami podwieszanymi, roboty wykończeniowe, wykonanie okładzin podłogowych i ściennych, wykonanie cokolików, roboty malarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne elektryczne, montaż elementów wentylacyjnych, demontaż i ponowny montaż elementów instalacji grzewczej, demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia przeznaczonych do zachowania, dostawę i montaż umeblowania, dostawę i montaż wyposażenia gastronomicznego, dostawę i montaż armatury, podłączenie i uruchomienie urządzeń, wykonanie prób, sprawdzeń i pomiarów, wykonanie robót porządkowych, wywóz i zagospodarowanie odpadów,wykonanie wszystkich czynności pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania poszczególnych pozycji zamówienia.

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót, dostaw oraz wyposażenia określa przedmiar robót stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób kompletny, umożliwiający prawidłowe i bezpieczne użytkowanie wykonanych robót, dostarczonego wyposażenia oraz zamontowanych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. DOKUMENTY OPISUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia określają łącznie: niniejszy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, przedmiar robót, zapytanie ofertowe, udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców, jeżeli zostaną udzielone, pozostałe załączniki do zapytania ofertowego, jeżeli zostaną przewidziane.
Dokumenty należy czytać łącznie i traktować jako wzajemnie się uzupełniające.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania wynikające z dokumentów zamówienia.

5. CHARAKTER PRZEDMIARU ROBÓT
Przedmiar robót stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia i ma charakter pomocniczy, w szczególności w zakresie usystematyzowania zakresu rzeczowego i ilościowego oraz ułatwienia Wykonawcom sporządzenia kalkulacji ceny oferty.
Przedmiar robót nie stanowi samodzielnego opisu wymaganego standardu materiałów, urządzeń, wyposażenia ani sposobu wykonania robót.
Wymagania jakościowe, techniczne i funkcjonalne wynikają w szczególności z niniejszego opisu technicznego.
Wykonawca zobowiązany jest czytać przedmiar łącznie z niniejszym opisem.
Ewentualne braki w wyszczególnieniu czynności pomocniczych, materiałów montażowych, elementów mocujących, uszczelnień, połączeń lub innych czynności technologicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania pozycji objętej zamówieniem nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania danej pozycji w sposób kompletny i zgodny z zasadami wiedzy technicznej.
Powyższe nie uprawnia Wykonawcy do samodzielnego rozszerzania zakresu rzeczowego zamówienia o roboty nieobjęte dokumentami zamówienia.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, niejasności, sprzeczności lub wątpliwości dotyczących zakresu zamówienia Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę niniejszego opisu stanowią: przedmiar robót opracowany dla zadania, istniejący stan pomieszczeń i instalacji, wymagania Zamawiającego, obowiązujące przepisy prawa, przepisy techniczno-budowlane w zakresie mającym zastosowanie do wykonywanych robót, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, właściwe normy i wymagania techniczne, zasady wiedzy technicznej, zasady sztuki budowlanej, instrukcje producentów zastosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia.

7. OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA SIĘ Z WARUNKAMI REALIZACJI
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu realizacji zamówienia.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić: istniejący układ pomieszczeń, istniejące instalacje, sposób dostępu do pomieszczeń, możliwość transportu i wniesienia materiałów oraz urządzeń, konieczność prowadzenia prac w istniejącym budynku, konieczność zabezpieczenia elementów nieobjętych remontem, możliwość występowania kolizji z istniejącymi instalacjami.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszystkich pomiarów z natury niezbędnych do prawidłowego zamówienia, wykonania lub montażu elementów dopasowywanych do istniejących pomieszczeń.
W szczególności dotyczy to stolarki, mebli, wyposażenia gastronomicznego, elementów wentylacyjnych, armatury oraz innych elementów wymagających dopasowania do istniejącej zabudowy lub instalacji.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą organizację robót oraz nadzór nad wykonywanymi pracami.
Roboty należy wykonywać z należytą starannością, w sposób zapewniający trwałość, prawidłowe funkcjonowanie oraz estetykę wykonanych elementów.
Wszystkie elementy wykończeniowe powinny być wykonane starannie, z zachowaniem prostoliniowości, właściwego poziomu, pionu, płaszczyzn oraz estetycznych połączeń.
Odpowiedzialność za prawidłowość dokonanych pomiarów ponosi Wykonawca.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Wszystkie materiały, urządzenia i elementy wyposażenia dostarczane w ramach zamówienia powinny być: fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad, zgodne z przeznaczeniem, dopuszczone do stosowania lub obrotu, jeżeli obowiązujące przepisy wymagają takiego dopuszczenia.
Materiały wykończeniowe należy stosować jako materiały gatunku I / pierwszego wyboru.
Nie dopuszcza się stosowania materiałów: uszkodzonych, pękniętych, wyszczerbionych, zdeformowanych, posiadających widoczne wady powierzchni, pochodzących z ekspozycji lub demontażu, wcześniej używanych.
Materiały należy przechowywać zgodnie z wymaganiami producenta oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

9. AKCEPTACJA MATERIAŁÓW PRZED WBUDOWANIEM
Materiały i urządzenia, których parametry techniczne lub wygląd podlegają ocenie Zamawiającego, należy przed ich zastosowaniem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednio:
kartę techniczną produktu, kartę katalogową, deklarację właściwości użytkowych, deklarację zgodności, certyfikat, instrukcję producenta, próbkę, wzornik, fotografię produktu, inny dokument umożliwiający potwierdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamówienia.
Akceptacja materiału przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jego jakość, prawidłowy dobór oraz zgodność z dokumentami zamówienia.
Zastosowanie materiału wymagającego wcześniejszej akceptacji bez uzyskania takiej akceptacji odbywa się na ryzyko Wykonawcy.
W przypadku zastosowania materiału niezgodnego z wymaganiami Zamawiający może żądać jego usunięcia i zastąpienia materiałem zgodnym z dokumentacją na koszt Wykonawcy.

10. KOLORYSTYKA I WZORNICTWO
Kolorystyka oraz wzory materiałów wykończeniowych widocznych po zakończeniu robót wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.
Dotyczy to w szczególności: płytek, farb, stolarki drzwiowej, mebli, tapicerki krzeseł, widocznych elementów wyposażenia.
Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu wybór spośród dostępnych standardowych wariantów spełniających wymagania techniczne niniejszego opisu.
Wybór wariantu kolorystycznego lub wzorniczego spośród produktów spełniających wymagania dokumentacji nie może stanowić podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.

11. ROZWIĄZANIA REFERENCYJNE I RÓWNOWAŻNE
Jeżeli w którymkolwiek dokumencie zamówienia wskazano: producenta, znak towarowy, nazwę handlową, model, typ, symbol, numer katalogowy, patent, pochodzenie, źródło, szczególny proces produkcji lub inne oznaczenie mogące wskazywać na konkretny produkt albo producenta, wskazanie takie należy traktować jako określenie oczekiwanego standardu, funkcji, jakości lub parametrów produktu.
Każdorazowo dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego.
Za równoważny należy uznać materiał, produkt lub urządzenie, które: posiada takie samo przeznaczenie, zapewnia wymagany efekt użytkowy, posiada parametry techniczne nie gorsze od parametrów wymaganych, zapewnia funkcjonalność nie gorszą od rozwiązania opisanego, jest kompatybilne z istniejącymi instalacjami i wyposażeniem, umożliwia prawidłowy montaż w istniejących warunkach, zapewnia nie gorszą trwałość, spełnia wymagania bezpieczeństwa, posiada wymagane prawem dokumenty.
Wymiary wynikające z konieczności dopasowania wyposażenia do istniejących pomieszczeń mogą być korygowane w zakresie wynikającym z rzeczywistych pomiarów, pod warunkiem zachowania wymaganej funkcji i możliwości prawidłowego użytkowania.
Ciężar wykazania równoważności zaoferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.

12. NORMY I ODNIESIENIA TECHNICZNE
Jeżeli w dokumentach zamówienia występuje odniesienie do normy, europejskiej oceny technicznej, specyfikacji technicznej lub innego systemu odniesienia technicznego, należy rozumieć je wraz z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych, o ile obowiązujące przepisy nie wymagają zastosowania konkretnego rozwiązania.
Wykonawca stosujący rozwiązanie równoważne powinien wykazać, że spełnia ono wymagania określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż rozwiązanie wynikające z przywołanego odniesienia.

13. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zakres obejmuje odpowiednio do przedmiaru: demontaż istniejących okładzin ściennych, demontaż istniejących posadzek, demontaż elementów sufitu podwieszanego, demontaż opraw oświetleniowych, demontaż osprzętu instalacyjnego, demontaż stolarki, demontaż elementów wentylacyjnych, demontaż elementów instalacji grzewczej, demontaż elementów wyposażenia przeznaczonych do ponownego wykorzystania.
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć elementy pozostające w pomieszczeniach.
Roboty należy prowadzić w sposób ograniczający powstawanie uszkodzeń, drgań, zapylenia i zabrudzeń.

14. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO PONOWNEGO MONTAŻU
Elementy wskazane do ponownego wykorzystania należy: zdemontować bez ich uszkodzenia, oznaczyć, jeżeli jest to niezbędne, zabezpieczyć, przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponownie zamontować po wykonaniu robót wykończeniowych.
W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę elementu przeznaczonego do ponownego montażu Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego naprawy lub, jeżeli naprawa nie jest możliwa albo nie zapewni właściwego efektu, wymienić element na równoważny na własny koszt.

15. SUFITY PODWIESZANE
W miejscach wskazanych w przedmiarze należy wymienić istniejące płyty sufitu podwieszanego.
Należy zastosować płyty mineralne przeznaczone do sufitów podwieszanych.
Minimalne wymagania: format dostosowany do istniejącego rusztu, kolor biały, powierzchnia jednolita, estetyczne wykończenie, klasa reakcji na ogień A1, możliwość montażu na istniejącej konstrukcji, możliwość okresowego czyszczenia powierzchni.
W obrębie jednej powierzchni sufitu należy stosować płyty jednego typu i odcienia.
Przed montażem należy sprawdzić stan istniejącej konstrukcji nośnej.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń uniemożliwiających prawidłowy montaż Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed wykonaniem dalszych prac.

16. OŚWIETLENIE
Istniejące oprawy przeznaczone do wymiany należy zdemontować, a w ich miejsce zastosować nowe oprawy LED. Oprawy należy dobrać do sposobu montażu wynikającego ze stanu istniejącego.
Minimalne wymagania: technologia LED, neutralna barwa światła około 4000 K, trwałość źródła światła minimum 30 000 godzin, kompletne wyposażenie umożliwiające prawidłowe działanie, stopień ochrony odpowiedni do miejsca montażu, estetyczne wykonanie,
kolor obudowy dostosowany do charakteru pomieszczenia.
W ramach robót należy wykonać montaż, podłączenie, sprawdzenie działania oraz wymagane pomiary.

17. STOLARKA OKIENNA
Element stolarki przewidziany do wymiany należy wykonać po uprzednim dokonaniu pomiaru istniejącego otworu.
Nowy element powinien: odpowiadać funkcji elementu istniejącego, być prawidłowo dopasowany do istniejącego otworu, posiadać sprawny i trwały mechanizm otwierania, posiadać komplet wymaganych okuć, umożliwiać swobodne i bezpieczne użytkowanie, być kompletny wraz z elementami potrzebnymi do montażu.
Wymiary należy bezwzględnie zweryfikować przed zamówieniem.

18. STOLARKA DRZWIOWA
Należy zastosować standardowe drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone.
Minimalne wymagania: skrzydło drzwiowe o konstrukcji zapewniającej właściwą sztywność i trwałość, wypełnienie inne niż lekkie wypełnienie papierowe typu „plaster miodu”; dopuszcza się w szczególności płytę wiórową otworową, rurową lub rozwiązanie równoważne, standardowa powierzchnia dekoracyjna, ościeżnica regulowana dostosowana do istniejącego otworu, zawiasy, klamka, zamek, komplet elementów potrzebnych do prawidłowego montażu.
Nie wymaga się stosowania specjalistycznych drzwi technicznych ani specjalnych powłok powierzchniowych, o ile z istniejących warunków lub przepisów nie wynika konieczność zastosowania innego rozwiązania.
Kolor i standardowy wzór drzwi należy uzgodnić z Zamawiającym.
Kierunek otwierania należy dostosować do istniejącego układu.
Przed zamówieniem drzwi Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiarów otworów.

19. PŁYTKI CERAMICZNE – WYMAGANIA OGÓLNE
Płytki należy stosować jako materiał: fabrycznie nowy, gatunku I / pierwszego wyboru,
bez pęknięć, bez odprysków, bez wad powierzchniowych, o prawidłowej geometrii.
W ramach jednego pomieszczenia płytki powinny posiadać zgodny odcień i kaliber.
Przed zakupem materiału należy uzgodnić z Zamawiającym kolor, wzór oraz format.

20. PŁYTKI PODŁOGOWE
Należy zastosować płytki gresowe przeznaczone do wykonywania posadzek wewnętrznych.
Minimalne wymagania: gatunek I, powierzchnia matowa lub delikatnie strukturalna, antypoślizgowość minimum R9, odporność odpowiednia do normalnej i intensywnej eksploatacji pomieszczeń, w przypadku płytek szkliwionych odporność na ścieranie minimum PEI IV, niska nasiąkliwość właściwa dla płytek gresowych, odporność na typowe środki czyszczące, łatwość utrzymania w czystości.
Preferowana jest kolorystyka neutralna: szarości, beże, odcienie greige, inne zbliżone kolory neutralne.
Format oraz wzór należy ustalić z Zamawiającym przed zakupem materiału.

21. PŁYTKI ŚCIENNE
Płytki ścienne powinny: być gatunku I, posiadać gładką lub delikatnie strukturalną powierzchnię, umożliwiać łatwe utrzymanie w czystości, być odporne na wilgoć, być odporne na typowe środki czyszczące, posiadać estetyczne wykończenie.
Preferuje się jasną lub neutralną kolorystykę.
Format, kolor i wzór wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

22. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD OKŁADZINY
Po wykonaniu rozbiórek należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże powinno zostać: oczyszczone, odpylone, pozbawione luźnych i odspojonych fragmentów, naprawione w miejscach ubytków, wyrównane w zakresie niezbędnym do prawidłowego ułożenia okładziny, właściwie zagruntowane.
Nie dopuszcza się układania nowych okładzin na podłożu niestabilnym lub nieprzygotowanym.

23. UKŁADANIE PŁYTEK
Płytki należy układać zgodnie z zasadami prawidłowego wykonawstwa oraz wymaganiami producenta materiałów montażowych.
Należy zapewnić: zachowanie jednej płaszczyzny, równe spoiny, estetyczny układ, właściwe rozmieszczenie docinek, staranne wykonanie narożników, odpowiednie wykończenie przy ościeżnicach i innych elementach, trwałe związanie płytki z podłożem.
Kolor fugi należy uzgodnić z Zamawiającym.
Miejsca wymagające elastycznego połączenia należy odpowiednio uszczelnić.

24. COKOLIKI
Cokoliki należy wykonać z materiału odpowiadającego zastosowanej posadzce.
Powinny być wykonane: na jednakowej wysokości, prostoliniowo, z zachowaniem estetycznych narożników, z zachowaniem układu spoin odpowiadającego charakterowi posadzki.

25. ROBOTY MALARSKIE
Przed malowaniem powierzchnie należy odpowiednio przygotować. Zakres przygotowania obejmuje w zależności od stanu podłoża: oczyszczenie, usunięcie luźnych powłok, naprawienie miejscowych ubytków, szpachlowanie nierówności, szlifowanie, odpylanie, gruntowanie.
Malowanie należy wykonać w liczbie warstw zapewniającej pełne, równomierne krycie.
Farba powinna: być przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń, tworzyć trwałą powłokę, posiadać dobrą przyczepność, umożliwiać normalne czyszczenie powierzchni.
Kolor należy uzgodnić z Zamawiającym.
Gotowa powierzchnia powinna być: jednolita, bez smug, bez zacieków, bez prześwitów, bez pęcherzy, bez widocznych miejscowych poprawek.

26. POWŁOKA OCHRONNA ŚCIAN
W miejscach wskazanych w przedmiarze należy zastosować bezbarwną powłokę ochronną na pomalowanych ścianach. Powłoka powinna: być przezroczysta, umożliwiać zmywanie, być odporna na typowe środki czyszczące, nie powodować istotnej zmiany koloru podłoża, tworzyć jednolitą powierzchnię.

27. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Roboty elektryczne należy wykonywać przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane dla wykonywanego zakresu. Roboty obejmują odpowiednio: demontaż istniejącego osprzętu, montaż nowego osprzętu, montaż i podłączenie opraw, podłączenie urządzeń, montaż wymaganych aparatów, wykonanie niezbędnych połączeń, sprawdzenie poprawności działania, wykonanie wymaganych pomiarów.
Osprzęt należy dobrać do istniejącej instalacji oraz urządzeń, które mają być z niego zasilane.
W miejscach narażonych na wilgoć należy stosować osprzęt o stopniu ochrony właściwym dla miejsca montażu.

28. WENTYLACJA I ELEMENTY REWIZYJNE
Elementy wentylacyjne przeznaczone do wymiany należy dobrać do istniejących otworów i kanałów. Kratki powinny: być odporne na korozję, być trwałe, umożliwiać łatwe czyszczenie, zapewniać swobodny przepływ powietrza, posiadać estetyczne wykończenie.
Drzwiczki rewizyjne powinny zapewniać swobodny dostęp do elementów wymagających obsługi lub kontroli.
Wymiary należy zweryfikować na miejscu.

29. NSTALACJA GRZEWCZA
Elementy instalacji grzewczej przewidziane do czasowego demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Po wykonaniu robót wykończeniowych należy wykonać ponowny montaż wraz z:
podłączeniem, sprawdzeniem szczelności, odpowietrzeniem, sprawdzeniem poprawności działania.

30. ODBOJNICE I ELEMENTY ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA
Elementy przewidziane do zachowania należy zdemontować w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie. Po zakończeniu robót należy je: oczyścić, sprawdzić, ponownie zamontować, prawidłowo zamocować.


31. UMEBLOWANIE – WYMAGANIA OGÓLNE
Meble powinny posiadać: stabilną konstrukcję, trwałe powierzchnie, zabezpieczone krawędzie, trwałe zawiasy i prowadnice, odpowiednie uchwyty, możliwość regulacji lub wypoziomowania, jeżeli jest wymagana, możliwość zabezpieczenia przed przewróceniem w przypadku mebli wysokich.
Meble należy wykonać lub zamówić po dokonaniu pomiarów miejsca ich ustawienia.
Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.
Dostawa obejmuje wniesienie, złożenie, ustawienie, wypoziomowanie i zamocowanie mebli.

32. SZAFA GOSPODARCZA Z NADSTAWKĄ
Szafa powinna posiadać: zamykaną część główną, nadstawkę, półki, trwałe zawiasy, uchwyty, możliwość zabezpieczenia zawartości, możliwość zabezpieczenia całego mebla przed przewróceniem.
Wymiary wynikają z przedmiaru i należy je zweryfikować w miejscu ustawienia.

33. SZAFA GOSPODARCZA Z NADSTAWKĄ I SZUFLADAMI
Szafa powinna posiadać: zamykaną część główną, nadstawkę, półki, szuflady, trwałe prowadnice, trwałe zawiasy i uchwyty, możliwość zabezpieczenia mebla przed przewróceniem.

34. SZAFKI WISZĄCE
Szafki powinny: posiadać zamykane fronty, posiadać półkę, posiadać trwałe okucia, posiadać system mocowania dostosowany do rodzaju ściany.
Wykonawca odpowiada za prawidłowy i bezpieczny montaż.

35. KRZESŁA
Krzesła powinny posiadać: ramę metalową, trwałe zabezpieczenie powierzchni ramy, tapicerowane siedzisko, tapicerowane oparcie, materiał tapicerski umożliwiający łatwe czyszczenie, stabilną konstrukcję, zakończenia nóg zabezpieczające posadzkę, nośność użytkową minimum 150 kg.
Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.

36. WYPOSAŻENIE GASTRONOMICZNE – WYMAGANIA OGÓLNE
Wyposażenie gastronomiczne powinno być przeznaczone do profesjonalnego przygotowywania żywności. Elementy robocze i elementy narażone na kontakt z wodą należy wykonać ze stali nierdzewnej odpowiedniej do ich przeznaczenia.
Wyposażenie powinno: być odporne na korozję, posiadać powierzchnie łatwe do czyszczenia, posiadać stabilną konstrukcję, nie posiadać ostrych, niebezpiecznych krawędzi,
umożliwiać wypoziomowanie, być kompletne.
Przed zamówieniem urządzeń należy zweryfikować istniejące wymiary oraz miejsca przyłączeń.

37. STOŁY GASTRONOMICZNE
Stoły gastronomiczne należy wykonać ze stali nierdzewnej.
W zależności od rodzaju wskazanego w przedmiarze powinny posiadać odpowiednio: blat roboczy, półkę, zabudowaną część dolną, drzwi skrzydłowe, drzwi przesuwne, komory zlewowe, basen gastronomiczny, miejsce na montaż armatury, komplet elementów odpływowych, regulowane nóżki.
Konstrukcja powinna zapewniać stabilność i łatwość utrzymania w czystości.

38. ZLEWY I BASENY GASTRONOMICZNE
Komory powinny: być wykonane ze stali nierdzewnej, posiadać szczelne połączenie z blatem, posiadać zaokrąglenia umożliwiające łatwe czyszczenie, posiadać komplet odpływów, umożliwiać prawidłowy montaż armatury.

39. TRZON GAZOWY GASTRONOMICZNY CZERO-PALNIKOWY, P24+7 kW, U G20    
Urządzenie powinno być profesjonalną kuchnią gastronomiczną wyposażoną w palniki gazowe oraz piekarnik elektryczny.
Minimalne wymagania: cztery niezależne palniki gazowe, zasilanie gazem ziemnym G20, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, trwałe ruszty, konstrukcja ze stali nierdzewnej, regulowane nóżki, piekarnik elektryczny,  równomierne rozprowadzanie temperatury w komorze, prowadnice umożliwiające ustawianie wyposażenia piekarnika na różnych poziomach, oświetlenie komory.
Parametry przyłączeniowe urządzenia należy dostosować do istniejących warunków instalacyjnych oraz wymagań wynikających z przedmiaru.
Urządzenie należy dostarczyć kompletne i gotowe do podłączenia.

40. OKAP GASTRONOMICZNY
Okap powinien: być wykonany ze stali nierdzewnej, być przeznaczony do montażu przyściennego, posiadać filtry lub łapacze tłuszczu, umożliwiać wyjmowanie elementów filtrujących w celu ich czyszczenia, posiadać oświetlenie, umożliwiać podłączenie do istniejącej instalacji wentylacyjnej, posiadać komplet elementów montażowych.
Przed zamówieniem należy zweryfikować warunki montażowe i sposób podłączenia do instalacji wentylacyjnej.

41. ARMATURA GASTRONOMICZNA
Armatura powinna być przeznaczona do intensywnej eksploatacji.
W zależności od rodzaju wskazanego w przedmiarze powinna posiadać: montaż stojący, spryskiwacz ręczny, elastyczny przewód, sprężynę podtrzymującą przewód, odpowiednią wylewkę, regulowany wspornik, jeżeli wynika to z konstrukcji urządzenia, komplet przewodów i elementów przyłączeniowych.
Wielkość i zasięg armatury należy dobrać do urządzenia, przy którym będzie użytkowana.

42. DOSTAWA, WNIESIENIE, MONTAŻ I URUCHOMIENIE
Cena dostarczanego wyposażenia i urządzeń obejmuje wszystkie czynności niezbędne do przekazania Zamawiającemu kompletnego i gotowego do użytkowania produktu.
W szczególności obejmuje: transport, rozładunek, wniesienie, rozpakowanie, montaż, ustawienie, wypoziomowanie, zamocowanie, wykonanie wymaganych połączeń, regulację, sprawdzenie działania, uruchomienie, przekazanie instrukcji i dokumentów, usunięcie opakowań.

43. ROBOTY ZANIKAJĄCE I ULEGAJĄCE ZAKRYCIU
Roboty, które w dalszym toku prac zostaną zakryte lub nie będzie możliwe ich późniejsze sprawdzenie bez wykonania robót rozbiórkowych, należy zgłaszać Zamawiającemu przed ich zakryciem.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprowadzenie kontroli.
Wykonawca nie powinien zakrywać robót zgłoszonych do sprawdzenia przed umożliwieniem Zamawiającemu ich oceny.
W przypadku zakrycia robót bez umożliwienia ich sprawdzenia Zamawiający może żądać ich odkrycia w zakresie koniecznym do dokonania kontroli.
Jeżeli roboty zostały zakryte bez wymaganego zgłoszenia, koszt ich odkrycia i ponownego wykonania ponosi Wykonawca.

44. ORGANIZACJA ROBÓT
Roboty będą wykonywane w istniejącym i użytkowanym budynku. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla funkcjonowania placówki.
W szczególności należy: uzgadniać kolejność prac z przedstawicielem Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczać miejsce prowadzenia robót, utrzymywać ciągi komunikacyjne w stanie bezpiecznym, ograniczać zapylenie, ograniczać rozprzestrzenianie się zabrudzeń, ograniczać hałas w zakresie możliwym technologicznie, na bieżąco usuwać odpady, zapewnić bezpieczne przechowywanie materiałów i narzędzi.
Wykonawca nie może bez uzgodnienia z Zamawiającym zajmować pomieszczeń niewchodzących w zakres robót.

45. PRZERWY W DZIAŁANIU INSTALACJI
Wszelkie prace wymagające czasowego wyłączenia: energii elektrycznej, instalacji wodnej, instalacji grzewczej, instalacji gazowej, wentylacji lub innych instalacji należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym.
Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania nieuzgodnionych wyłączeń instalacji mających wpływ na funkcjonowanie pozostałej części obiektu.

46. ZABEZPIECZENIE MIENIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie miejsca wykonywania robót oraz elementów istniejących.
Elementy nieobjęte robotami należy zabezpieczyć przed: zabrudzeniem, zarysowaniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym, zapyleniem.
Wszelkie szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinny zostać usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

47. KOLIZJE I NIEPRZEWIDZIANE WARUNKI
W przypadku stwierdzenia podczas robót: niezinwentaryzowanej instalacji, uszkodzenia konstrukcji lub instalacji, kolizji uniemożliwiającej wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, warunków mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo lub prawidłowość realizacji, Wykonawca zobowiązany jest przerwać roboty w niezbędnym zakresie, zabezpieczyć miejsce oraz niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać istotnych zmian zakresu lub sposobu wykonania robót bez uprzedniego uzgodnienia.

48. ODPADY
Wykonawca odpowiada za odpady powstałe w związku z realizacją zamówienia.
Do obowiązków Wykonawcy należy: zebranie odpadów, ich czasowe zabezpieczenie, wyniesienie, załadunek, transport, zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Elementy wskazane przez Zamawiającego do zachowania nie mogą zostać potraktowane jako odpady.
Po zakończeniu robót teren i pomieszczenia muszą zostać oczyszczone z odpadów oraz pozostałości materiałów.

49. ROBOTY PORZĄDKOWE
Po zakończeniu prac pomieszczenia należy doprowadzić do stanu umożliwiającego ich użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: usunąć zabezpieczenia, usunąć pozostałości materiałów, oczyścić posadzki, oczyścić stolarkę, oczyścić wyposażenie, usunąć zabrudzenia powstałe w trakcie robót, uporządkować miejsce wykonywania prac.

50. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zamawiający ma prawo kontrolować jakość robót oraz zgodność stosowanych materiałów z dokumentami zamówienia na każdym etapie realizacji.
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić dokonanie takiej kontroli.
Stwierdzenie przez Zamawiającego nieprawidłowości powinno skutkować ich usunięciem przez Wykonawcę. Materiały lub roboty niespełniające wymagań mogą zostać odrzucone. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: usunąć wadliwy materiał, rozebrać wadliwie wykonany element, jeżeli jest to konieczne, wykonać roboty ponownie zgodnie z wymaganiami.

51. ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU
Po wykonaniu całego zakresu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.
Zgłoszenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej lub innej formie wskazanej w zapytaniu ofertowym albo umowie.
Za prawidłowe zgłoszenie gotowości do odbioru uważa się zgłoszenie dokonane po: zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem, zamontowaniu całego wyposażenia, uruchomieniu urządzeń wymagających uruchomienia, wykonaniu wymaganych prób i pomiarów, uporządkowaniu pomieszczeń, usunięciu odpadów, przygotowaniu dokumentów wymaganych przy odbiorze.
Jeżeli zakres nie został zakończony lub nie zostały przygotowane dokumenty wymagane do odbioru, Zamawiający może uznać zgłoszenie za przedwczesne lub niekompletne.

52. ODBIÓR KOŃCOWY
Zamawiający przeprowadzi odbiór końcowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia prawidłowego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
Z czynności odbioru sporządza się protokół. W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. W ramach odbioru sprawdzeniu podlega w szczególności: kompletność wykonania zakresu, jakość wykonanych robót, zgodność zastosowanych materiałów, prawidłowość montażu, działanie urządzeń, estetyka wykonania, wykonanie wymaganych prób i pomiarów, kompletność dokumentacji odbiorowej, stan porządkowy pomieszczeń.

53. WADY STWIERDZONE PODCZAS ODBIORU
Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, mogą one zostać wyszczególnione w protokole odbioru ze wskazaniem terminu ich usunięcia.
Jeżeli stwierdzone wady: uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie, mają istotny charakter, świadczą o wykonaniu robót niezgodnie z dokumentacją, dotyczą zastosowania materiałów niespełniających wymagań, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia.
Koszty usunięcia wad powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Po usunięciu wad Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do odbioru w zakresie wymagającym ponownego sprawdzenia.

54. DOKUMENTACJA ODBIOROWA
Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumenty wymagane odpowiednio dla faktycznie zastosowanych materiałów i urządzeń.
Mogą to być w szczególności: deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, karty techniczne, instrukcje użytkowania, instrukcje konserwacji, dokumenty gwarancyjne, protokoły pomiarów elektrycznych, protokoły prób, protokoły sprawdzenia szczelności, dokumenty dotyczące uruchomienia urządzeń, dokumenty wymagane przez producenta urządzenia, inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami.
Dokumenty przeznaczone dla użytkownika należy przekazać w języku polskim, jeżeli obowiązek taki wynika z właściwych przepisów.

55. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, instalacyjne i montażowe oraz materiały trwale wbudowane w ramach realizacji zamówienia, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

55.1 Gwarancja, o której mowa powyżej, obejmuje w szczególności wady wynikające z:
· niewłaściwego wykonania robót,
· zastosowania wadliwych materiałów wbudowanych,
· niewłaściwego montażu, 
· niewłaściwego wykonania połączeń lub mocowań,
· nieprawidłowego podłączenia urządzeń,
· innych przyczyn pozostających po stronie Wykonawcy.
55.2 Dla urządzeń, sprzętu oraz elementów wyposażenia objętych gwarancją producenta obowiązuje okres i zakres gwarancji udzielonej przez producenta danego urządzenia lub wyposażenia. Wykonawca nie jest zobowiązany do udzielenia na takie urządzenie gwarancji dłuższej niż gwarancja producenta, chyba że w odniesieniu do konkretnego urządzenia dokumenty zamówienia wyraźnie stanowią inaczej.
55.3 Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej przy odbiorze końcowym przekazać Zamawiającemu wszystkie otrzymane dokumenty gwarancyjne dotyczące dostarczonych urządzeń i wyposażenia, a także instrukcje użytkowania, konserwacji i serwisowania, jeżeli zostały przewidziane przez producenta.
Jeżeli dla zachowania gwarancji producenta wymagane jest wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji, regulacji lub innych czynności serwisowych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przy przekazaniu urządzenia oraz przekazać informacje dotyczące wymaganych terminów i zasad ich wykonywania.
Koszty okresowych przeglądów, konserwacji i czynności serwisowych wynikających z normalnej eksploatacji urządzeń, wykonywanych po odbiorze przedmiotu zamówienia, ponosi Zamawiający, chyba że warunki gwarancji producenta przewidują ich bezpłatne wykonanie albo dokumenty zamówienia wyraźnie stanowią inaczej.
Gwarancja Wykonawcy nie obejmuje czynności stanowiących normalną obsługę eksploatacyjną urządzeń, w szczególności: okresowych przeglądów, konserwacji, czyszczenia, regulacji związanych z normalnym użytkowaniem, wymiany materiałów i części eksploatacyjnych, czynności serwisowych wymaganych okresowo przez producenta, o ile konieczność ich wykonania nie wynika z wady powstałej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Jeżeli wada urządzenia powstała wskutek jego nieprawidłowego montażu, podłączenia lub uruchomienia przez Wykonawcę, odpowiedzialność za jej usunięcie ponosi Wykonawca w ramach gwarancji udzielonej na wykonane roboty, niezależnie od okresu gwarancji producenta samego urządzenia.
W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji producenta wady urządzenia lub wyposażenia podlegającej tej gwarancji naprawa realizowana jest na zasadach określonych przez producenta lub gwaranta, w szczególności przez wskazany przez niego autoryzowany serwis.
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty i informacje będące w jego posiadaniu, niezbędne do skutecznego korzystania z gwarancji producenta.
Szczegółowe zasady zgłaszania i usuwania wad robót objętych gwarancją Wykonawcy określa umowa.

56. ZASADY WYCENY
Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia.
W szczególności cena powinna uwzględniać: robociznę, materiały, urządzenia, wyposażenie, materiały pomocnicze, transport, rozładunek, wniesienie, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzęt niezbędny do realizacji, montaż, docinanie i dopasowanie, elementy mocujące, połączenia, uszczelnienia, regulację, próby, pomiary, uruchomienie urządzeń, dokumentację odbiorową, prace porządkowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, wszelkie inne czynności niezbędne do kompletnego wykonania pozycji objętych zamówieniem.
Nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia za typowe czynności technologiczne lub pomocnicze konieczne do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli nie zostały one odrębnie wyszczególnione.

57. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN W TRAKCIE REALIZACJI
Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania zmian materiałowych lub technologicznych w stosunku do rozwiązań zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli w trakcie realizacji wystąpi konieczność zastosowania innego materiału lub rozwiązania, Wykonawca powinien przed jego zastosowaniem przedstawić Zamawiającemu: przyczynę proponowanej zmiany, opis proponowanego rozwiązania, parametry techniczne, dokumenty umożliwiające ocenę jego zgodności z wymaganiami.
Zmiana może zostać zastosowana dopiero po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego, jeżeli jej charakter wymaga takiej akceptacji.

58. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WĄTPLIWOŚCI
W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi: niejednoznaczność dokumentacji, rozbieżność pomiędzy dokumentami, brak informacji niezbędnej do prawidłowego wykonania robót, rozwiązanie mogące prowadzić do niewłaściwego efektu technicznego, niemożność wykonania elementu zgodnie z dokumentacją z uwagi na stan istniejący, zobowiązany jest zgłosić tę okoliczność Zamawiającemu.
Wykonawca nie powinien wykonywać elementu w sposób, co do którego posiada uzasadnione wątpliwości, bez wcześniejszego uzyskania wyjaśnienia.

59. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie roboty należy wykonać jako kompletne i zakończone.
Określenia wynikające z katalogów nakładów rzeczowych występujące w przedmiarze robót mają charakter pomocniczy i nie mogą być traktowane jako wskazanie konkretnej marki, producenta lub rozwiązania technologicznego, chyba że wynika to jednoznacznie z wymaganej funkcji albo przepisów.
O wymaganym standardzie materiału lub urządzenia decydują przede wszystkim: jego przeznaczenie, wymagana funkcja, minimalne parametry określone w niniejszym opisie, bezpieczeństwo użytkowania, trwałość, kompatybilność z istniejącymi elementami, możliwość prawidłowego zastosowania w miejscu realizacji zamówienia.
Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentach zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z należytą starannością oraz przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia kompletny, sprawny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
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